|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شهرداری رفسنجان | | | | | |
| برگ استعلام بهاء | | | | | |
| آقای/ شرکت ....................... تاریخ:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به خریدیک دستگاه هیدروکن36-2 ،کوبیت 180تنی ،سرند دو طبقه و سرند سه طبقه جهت بروز رسانی سنگ شکن احمداباد اقدام نماید لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی را اعلام فرمائید. | | | | | |
| مبلغ کل | قیمت واحد | واحد | تعداد | شرح کالا | ردیف |
|  |  | دستگاه | 1 | هیدروکن 36-2با مشخصات فنی به شرح ذیل: | 1 |
| الف:پوسته تابشل و باتمشل فولادکربنی ریخته گریGS45. |
| ب:شفت فولاد آلیاژی 40MO اصفهان. |
| پ:منتل و کانکیو فولاد منگنزی مولیبدن دار(13-14)، درصد منگنز1%مولیبدن. |
| ت:شفت هوزینگ فولاد45 CK وبلبرینگهای(MPZ روسی یاZWZچینی) |
| ث:شاسی20 H |
| ج:تانک جک وروغن با لوازم درجه یک خارجی وایرانی |
| د:تابلو راه اندازی وفرمان با لوازم هیوندای کره ای  ذ:الکترو موتورkw90درجه یک چینی |
| ه:وزنها الف: وزن تابشل 3/2تن . ب:وزن وزن شفت و هرسنتر 85/1تن . پ:وزن باتمشل 5/3تن . ت:وزن کل 10تن. |
|  |  | دستگاه | 1 | کوبیت 180تنی.با مشخصات فنی به شرح ذیل: الف:ورق بدنه 37 mm –st20 ب:بغل بندهاmm30 ضد سایش ck45 پ:پره روتور mm60 ورق37st ت:بلبرینگ23230 درجه یک روسی ث:ورق شوت 3710mm-st ج:شاسی 20H چ:الکتروموتورKW90 درجه1چینی ح:چکش نایهارد(12عدد ،وزن هر چکش 90 کیلوگرم،) | 2 |
|  |  | دستگاه | 2 | فیدر ویبره با دهانه100 با مشخصات فنی به شرح ذیل: | 3 |
| الف:ورق بدنه وکف باضخامت mm/ck4510 |
| ب:سیستم گاردونی -با دریچه قابل تنظیم. |
| پ:بلبرینگ ها 22318روسی. |
| ت:الکترو موتورkw7.5درجه یک چینی. |
| ث:پایه های زیر و شاسی از ناودانی14 بانیم قیف ضخامت37mm/st8 روی فیدر. |
| ج: پشت بندها از ناودانی 10. |
|  |  | دستگاه | 1 | سرند 6\*2 سه طبقه با مشخصات فنی به شرح ذیل: | 4 |
| الف:ورق بدنه ضخامت 10mm ورود وخروج شفت دوبل 10mm. |
| ب:ورق شوتها 37st-mm 6.با قابلیت نصب لاینر. |
| پ:لوله وسط با قطر220وضخامت جداره10mm. |
| ت:طبقات از نبشی10 و زیر توری ها نبشی8 . |
| ث:بلبرینگ ها 22326روسی. |
| ج:الکترو موتورkw18.5درجه یک چینی. |
| د:سیستم گاردونی. |
| ذ:پایه ها از تیر آهن18 . |
| ذ:جنس شفت45ck. |
|  |  | دستگاه | 1 | سرند 6\*2 دو طبقه با مشخصات فنی به شرح ذیل:  الف:ورق بدنه ضخامت mm 10ورود وخروج شفت mm10دوبل. | 5 |
| ب:ورق شوتها 37st-mm 6.با قایلست نصب لاینر. |
| پ:لوله وسط با قطر220وضخامت جدارهmm10. |
| ت:طبقات از نبشی10 وزیر توری ها نبشی8 . |
| ث:بلبرینگ ها 22326روسی. |
| ج:الکترو موتورkw18.5درجه یک چینی. |
| د:سیستم گاردونی. |
| ذ:پایه ها از تیر آهن18 . |
| ذ:جنس شفت45 ck. |
|  |  | جمع کل | | | |
|  |  | مالیات ارزش افزوده | | | |
|  |  | جمع کل بااحتساب ارزش افزوده | | | |
| الف:نصب و راه اندازی مجموعه به عهده پیمانکار می باشد. ب:هزینه حمل به عهده کارفرما می باشد. ج:پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام برنده مناقصه کالاهای فوق را تحویل واقدام به نصب نماید.  اینجانب امضاء کننده ذیل حاضرم اقلام مذکوررا از تاریخ ..../..../.... حداکثر ظرف مدت .......... روز که در بالا تعیین نرخ نموده ام بدون هیچگونه شرایط و یا عذری تحویل و بهای آن را بر طبق مقررات دریافت نمایم و در صورت تخلف از عهده خسارت وارده برایم این استعلام گواهی می شود. | | | | | |
| مهر و امضاء | |  |  | شهردار رفسنجان-مجید کهنوجی | |