|  |
| --- |
|  **شهرداری رفسنجان** |
| **برگ استعلام بهاء** |
| **آقای/ شرکت ....................... تاریخ:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به خریدیک دستگاه بگ فیلتر ومتعلقات،سیکلون دو واحدی،الواتور فیلر و مارپیچ 6متری جهت بروز رسانی کارخانه آسفالت احمداباد اقدام نماید لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی را اعلام فرمائید.** |
| مبلغ کل | قیمت واحد | واحد | تعداد | شرح کالا | نام کالا | ردیف |
|   |   | دستگاه | 1 | الف:(تعداد324عدد کیسه پلی استر به قطرmm 160و ارتفاع mm2550). ب:فریم دو جداره از پروفیل 40\*40،دوجداره توسط پشم سنگ به ضخامت2 اینج.  | فیلتر کیسه ای(بگ فیلتر) | 1 | بگ فیلتر |
|   | دراپ باکس و محفظه ته نشینی غبار با مانع | 2 |
| الف: پره ها از فولاد ضد سایش 45ck به ضخامت6mm. ب:مجهز به دو عدد یاتاقان sn520 و بلبرینگ 23320بلاروس اصل. پ:الکترو موتورkw 90و1480دور از نوع چینی درجه یک.  | اگزوز فن | 3 |
| الف:یاتاقانها sn512 به همراه بلبرینگهای مربوطه. ب:الکترو گیربکس 4kw-63rpm . |  مارپیچ به طول 5متر(دو دستگاه) | 4 |
| الف:یاتاقانهای510 sn به همراه بلبرینگهای مربوطه. ب:الکترو گیربکس rpm 63kw-3 . | مارپیچ به طول 3متر | 5 |
|  |  |  |  | الف:دو دستگاه شیر پروانه در مقطع خروجی سیلو تهتانی کیسه ها. ب:یاتاقان و بلبرینگ ucf209. پ:الکترو گیربکس rpm30kw-1.1 . | شیر پروانه | 6 |
|   | تابلو برق قدرت وفرمان | 7 |
|   | کمپرسور باد 700لیتری | 8 |
|   | رنگ آمیزی | 9 |
|   |   | دستگاه | 1 | الف:کلیه مقاطع سیستم جمع آوری غبار از ورق فولادی به ضخامت mm5و 4mmمی باشد. | سیکلون دو واحدی |
| ب:کانالهای مکنده حدفاصل سیکلون و درایر از ورق فولادی به ضخامت5mm. |
| پ:محفظه انبساط گازهای گرم از ورق فولادی به ضخامت5mm. |
| ت:کانال ارتباطی سیکلون به بگ فیلتر از ورق فولادی به ضخامت mm5. |
| ث:پایه وشاسی از پروفیل نمره 120\*120 میلیمتر. |
| ج:بعد از عملیات زنگ زدایی با یک لایه زد زنگ(زینگ گریچ) و یک لایه رنگ اصلی(اپوکسی) |
|   |   | دستگاه | 1 | الف:الواتور فیلر با ارتفاع15متر. | الواتور فیلر |
| ب:بدنه از ورق فولادی به ضخامت 4mm,5mm,10mm,15mm. |
| پ:بدنه مجهز به کلاف از ناودانی8 جهت استحکام بدنه. |
| ت:زنجیر بادامی با نمره13تایوانی وکرپی نمره,ck45,14. |
| ث:قاشقکها به ابعاد20\*22\*25 سانتیمتر از فولاد به ضخامتmm,43mm,. |
| ج:الکترو گیربکس هالو شافت آلمان kw4. دور24. |
| د:یاتاقان از نوعsn وبلبرینگهای مربوطه. |
| ذ:پاگرد وراه پله های مربوطه. |
| ر:بعد از عملیات زنگ زدایی با یک لایه زد زنگ(زینگ گریچ) و یک لایه رنگ اصلی(اپوکسی). |
|   |   | دستگاه | 1 | الف:از لوله مانیسمان 2.5 اینج رده40. | مارپیچ به طول 6متر |
| ب:یاتاقانsn512 به همراه بلبرینگ مربوطه. |
| ج:الکترو گیربکس kw4ترکیه ای. |
|   |   | **جمع کل** |
|   |   | **مالیات ارزش افزوده** |
|   |   | **جمع کل بااحتساب ارزش افزوده** |
| **الف:نصب و راه اندازی مجموعه به عهده پیمانکار می باشد. ب:هزینه حمل به عهده کارفرما می باشد. ج:پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام برنده مناقصه کالاهای فوق را تحویل واقدام به نصب نماید.** |
|  **اینجانب امضاء کننده ذیل حاضرم اقلام مذکوررا از تاریخ ..../..../.... حداکثر ظرف مدت .......... روز که در بالا تعیین نرخ نموده ام بدون هیچگونه شرایط و یا عذری تحویل و بهای آن را بر طبق مقررات دریافت نمایم و در صورت تخلف از عهده خسارت وارده برایم این استعلام گواهی می شود.**  |
| **مهر و امضاء** |  |  |  | **مجید کهنوجی-شهردار رفسنجان** |